（正面）
动火许可证

第    联                              编号：

	建设单位
	（校内二级单位、驻校内其他单位，需加盖单位公章）
	地址
	

	工程名称
	

	申请动火单位
	（施工单位名称，需加盖单位公章）

	动火部位
	

	动火方式
	电焊（）气焊（）切割（）喷灯（）打磨（）砂轮（）电钻（）其它       
	电焊、气焊和热切割特种作业操作资格证编号
	

	动火作业
起止时间
	年   月    日    时   分至    日    时    分

	动火内容
	

	现场消防

安全措施
	1.配备消防器材；

2.现场设置动火作业监护人；

3.清除动火作业现场及周围的易燃物、可燃物；

4.无法移走的可燃物采取不燃材料进行覆盖隔离；

5.施工单位已承诺对动火作业人员进行安全生产教育培训。
6.其他                                         

                  

	动火人
	签字：
	监护人
	签字：

	动火现场
负责人
	签字：                              年     月     日     时     分

	建设方动火作业责任人
	签字：                              年     月     日     时     分

	动火批准人
	签字（盖章）：                       年     月     日     时     分

	动火完工

验收签字
	（动火人、监护人、动火现场负责人、建设方动火作业负责人4方共同签字）
签字：                              年     月     日     时     分


备注：1. 动火证一天一办，有效期8小时。建设单位、保卫处、动火作业人员留存各留一份。

《动火许可证》只限在指定的地点和时间范围内使用，动火作业时间、地点如发生变化，需要重新审批，不得涂改、代签。一张《动火许可证》只限定一名动火人和一名监护人，监护人不得同时看护2名及以上动火人。
施工单位需按要求在“企安安”平台“动火报备”系统进行线上报备（动火前、动火期间和动火结束分别按照程序在系统上填报）。如未按要求线上报备，此动火证无效。

施工单位须严格执行本规定要求，因违反规定造成的一切损失由施工单位全部承担。
请与下一页《动火许可证》管理要求正反面打印。

（背面）
《动火许可证》管理要求

一、对于存在以下情况的，不予批准《动火许可证》：

1.动火操作人员不具有相应资格；

2.室外动火遇有五级（含五级）以上风力时；

3.施工区与非施工区未做有效的防火分隔；

4.作业现场防火措施未落实；

5.与刷漆、喷漆、脱漆等易燃操作同时间、同部位上下交叉作业；与使用油漆以及有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物资作业交叉作业。

6.危化品设施设备、有限空间作业条件达不到国家标准规定的安全要求；

7.其他不符合安全动火作业的情形

二、发生下列任何一种情况，应立即终止施工动火作业，需要继续作业的，重新办理《动火许可证》：

1.作业环境和条件发生变化；

2.作业内容发生变化；

3.现场发现安全隐患；

4.动火人或监护人有临时调整的；

5.已经发生事故。
办理《动火许可证》所需提交的材料

1.《动火许可证》；

2.施工单位营业执照资质复印件；
3.动火作业人员身份证复印件；
4.动火作业人员特种作业操作证复印件；

5.施工单位与校内二级单位签订的施工合同复印件；
6.施工单位与二级单位签订的《施工动火作业安全协议》；
7.施工单位技术交底情况说明；

8.施工单位依据施工现场情况制定的《动火作业施工方案》《动火作业防火技术方案》和《动火作业应急处置预案》；

9.施工区域的改造图纸复印件；
10.涉及消防改造的，要提交审批手续和相关图纸复印件。



